|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **KRONSTADT PAPIER TECHNIK SA**507190 Sanpetru-Brasov, Str. Zaharia Barsan nr. 661, TVA-RO14241661Tel / Fax: +40 268 314544 / +40 268 315210; Mob: +40 725 77 66 55J08 / 1045 / 2001; RO 64 BACX0000004526186005; Unicredit–Tiriac Bank, Capital social subscris / varsat 350 000 lei, **kpt@kpt.ro** **,** [**www.kpt.ro**](http://www.kpt.ro/) | sigla kpt |
|  **A T T**  member |

 **FLEXO-SLOTTER ZYKM 1425 (2500 x 1400 mm)**

**1x alimentator automat vacuumatic**

**2 x unitati flexographice ,** max 3000 cph; Dimensiuni carton max- 2400 x 1400 mm ; Alimentare 380V/50 Hz, reglaj digital circumferential

 **1 x unitate slotter**  max 3000 cph;; Alimentare 380V/50 Hz, reglaj digital circumferential, reglaj manual lateral Caracteristici generale

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coala maxima /tipar maxima  | mm | 2500 x 1400 mm / 2400 x 1300 mm |  C:\Users\Dl. Oprica\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\20160905_142358_resized_Fotor.jpg   |
| Coala minima  | mm | 400 x 500 mm |
| Grosime totala cliseu | mm | 6 |
| Tip Carton Ondulat  | straturi | Microondul, 3，5，7  |
| Latime slituri | mm | 7 |
| Precizia tiparire  | mm | ±1 |
| Precizia de slituire | mm | ±1 |
| Puterea electrica | kW | 19 kW 380 V/ 50 Hz,  |

Alte date orientative si caracteristici la linkul: <http://www.kpt.ro/ro/prod/case-maker-zyk-14-2500/masini-ambalaje-carton-ondulat/casemaker-1149/>

Film de la o instalare la Baia Mare- case maker cu 4 culori : <https://www.youtube.com/watch?v=ZD41VIeDHo4>

**A. ALIMENTATOR AUTOMAT VACUUMATIC ; viteza max/de productie 60/50 pcs/min**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stanta rotativa cu alimentator cu vacuum -1 |  C:\Users\Dl. Oprica\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\DSC_0014.jpg | Stanta rotativa cu alimentator cu vacuum-2 |

Video:<https://www.youtube.com/watch?v=hCQI104kraA&feature=youtu.be>

Pret Alimentator automat cu vacuum Euro 10 000

**B. UNITATI FLEXO ZYK 14 pentru coli 2500 x 1400 mm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2 x unitate flexo ;** viteza max 2500-3000 cph; Alimentare 380V/50 Hz; Optiuni incluse: cilindri anilox metalici 180LPI/ 200 LPI, pompe cerneala, reglaj digital circumferential, reglaj manual lateral, numarare coli, spalare automata, separare electrica a grupurilor, prindere clieseu prin lipire sau cu stangi de intinderePret unitate 1= Euro 17000 +TVAPret unitate 2= Euro 16000 +TVA |  **Unitate tipar flexografic pentru carton ondulat** | C:\Users\Dl. Oprica\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Flexo ZYKM 1022-5.jpg |

**C. UNITATE SLOTTER ZYK 14 pentru coli ( 2000- 3600 x 1000-1600 mm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 x unitate slotter ;** viteza max 3000 cph;; Alimentare 380V/50 Hz; Optiuni incluse: reglaj digital circumferential, reglaj manual lateral, numarare coli, , separare electrica a grupurilor, mecanisme de producer a gaurilor de mana Pret unitate = Euro 17000+ TVA |  **Unitate slotter pentru carton ondulat** | C:\Users\Dl. Oprica\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Flexo ZYKM 1022-6.jpg |

Pret Total Euro 60 000+ TVA

Pret special doar pentru aceasta masina – Euro 55 000+ TVA LOT Sanpetru-BV, livrabil incepand din 1 Septembrie 2017

Note

1. Echipamente noi; Garantie 1 an; Livrare in 90-120 zile de a comanda pentru echipamentele care nu sunt in stoc. 2.Echipamentele sunt conforme UE cu normele de protectia muncii si insotite de declaratie de conformitate. 3..Echipamentele cuprind tehnologie conforma Standardul International 2006/42/CE actualizat 4. Transport, montare si instruire personal – gratuite.5. Perioada de valabilitate a ofertei 120 zile. 6. Masinile din stoc se ofera sub rezerva vanzarii intre timp.

|  |  |
| --- | --- |
| Cu salutari cordiale, Nicolae Oprica, 0725 77 66 55 05.04.2017 | C:\Documents and Settings\luiza\Desktop\Scanari\Stampila.jpg |